# Hierarchy Module Resource

MODULE NAME | REG NUMBER | ALU NUMBER | LUT NUMBER | DSP NUMBER | BSRAM NUMBER | SSRAM NUMBER | ROM16 NUMBER
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
top (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | - | - | 32 | - | - | - | -
| |--spi_1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 47 | 13 | 56 | - | - | - | - | |--serial_1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 56 | 7 | 72 | - | - | - | - | |--timer_1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 20 | - | 34 | - | - | - | - | |--test1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 89 | 46 | 143 | - | - | - | - | |--toneA (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 22 | - | 56 | - | - | - | - | |--toneB (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 22 | - | 55 | - | - | - | - | |--toneC (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 22 | - | 58 | - | - | - | - | |--wng1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 16 | - | 30 | - | - | - | - | |--lfsr1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 16 | - | 1 | - | - | - | - | |--env1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 33 | 8 | 113 | - | - | - | - | |--dac1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/SOUND_module.v) | 21 | - | 36 | - | - | - | - | |--ps2_1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 49 | 19 | 23 | - | - | - | - | |--u_pll (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | - | - | - | - | - | - | - | |--u_div_5 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | - | - | - | - | - | - | - | |--u_Reset_Sync (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | |--svo_hdmi_inst (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/top.v) | 8 | - | 1 | - | - | - | - | |--svo_tcard (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 198 | 118 | 243 | - | - | - | - | |--txtmode0 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_tcard.v) | 34 | 23 | 57 | - | 1 | - | - | |--grmode1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_tcard.v) | 29 | 12 | 48 | - | - | - | - | |--your_instance_name (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_tcard.v) | 8 | - | 167 | - | 19 | - | - | |--svo_term (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 43 | - | 55 | - | - | - | - | |--svo_overlay (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | - | - | 3 | - | - | - | - | |--svo_buf_in (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 14 | - | 1 | - | - | - | - | |--svo_axis_pipe (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 28 | - | 19 | - | - | - | - | |--svo_buf_over (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |--svo_axis_pipe (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 4 | - | 6 | - | - | - | - | |--svo_buf_out (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 14 | - | 1 | - | - | - | - | |--svo_axis_pipe (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/hdmi/svo_utils.v) | 28 | - | 18 | - | - | - | - | |--svo_enc (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 177 | 6 | 192 | - | - | 4 | - | |--svo_tmds_0 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 17 | 35 | 66 | - | - | 3 | - | |--svo_tmds_1 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 16 | 35 | 64 | - | - | 3 | - | |--svo_tmds_2 (/home/milton/kraft80/hardware/TANG-NANO-VIDEO/hdmi/src/svo_hdmi.v) | 17 | 35 | 61 | - | - | 3 | -